[Strings.0409]
MRVL = "Marvell"
MSFT = "Microsoft"
DISC_DESC = "Windows 安装媒体"

;; Station Parameters
TxAntennaStr = "Tx 天线选择"
RxAntennaStr = "Rx 天线选择" 
Channel = "频道"
FragThsds = "碎片阈值"
DataRate = "数据速率"
RTSThsds = "RTS 阈值"
AuthMode = "身份验证模式"
NetworkMode = "操作模式"
WepStatus = "WEP 状态"
SSID = "SSID"
PreambleStr = "报头选择"
PowerMode = "省电模式"
AdhocGMode = "临时模式"
DefaultAdhocMediaModeStr = "默认临时媒体模式"
Adhoc_G_Mode = "临时 G 模式"
Adhoc_B_Mode_only = "仅临时 B 模式"
Open = "开放式"
Shared = "共享式"
Ad_Hoc = "临时"
Infrastructure = "结构"
Auto = "自动"
Enabled = "已启用"
Disabled = "已禁用"
Short_Preamble = "短报头"
Long_Preamble = "长报头"

W8335aPCI.DeviceDesc          = "Marvell Libertas 802.11a/g/b Wireless LAN Client Adapter"
W8335bgPCI.DeviceDesc         = "Marvell Libertas 802.11b/g Wireless LAN Client Adapter"

W8335aPCIXP.Service.DispName = "Vista 32-bits Native WiFi Driver"











 






